**招 标 公 告**

**周口市贾鲁嘉苑、金海嘉苑、建设嘉苑项目3标段**

**塑钢门窗制作、安装工程**

 **河北建工集团有限责任公司**现对**周口市贾鲁嘉苑、金海嘉苑、建设嘉苑项目3标段塑钢门窗制作、安装工程**进行招标，欢迎符合条件的承包人参加投标。现将有关招标事项公告如下：

**1、工程概况：**周口市贾鲁嘉苑、金海嘉苑、建设嘉苑项目3标段由11栋高层住宅楼、车库、幼儿园、临街商铺组成，总建筑面积为199407.34平米，其中地下建筑面积为41099.06平米。本次招标的范围包括6#、8#、9#、10#、11#楼及其附属车库、临街商铺、物业用房。

**2、项目地点：**河南省周口市川汇区中州大道与太清路交叉口西南角。

**3、招标范围：**6#、8#、9#、10#、11#楼及其附属车库、临街商铺、物业用房所需塑钢门窗的材料采购、制作和安装。本次招标的门窗类型主要包括普通门窗、上悬窗、凸窗、百叶窗、阳台推拉门以及纱窗。

材料及品牌要求：塑钢门窗的型材选用必须达到以下要求：国内上市公司生产品牌或国家知识产权局授予“驰名商标”或中国轻工业联合会评选的塑料、管材、型材类十强企业生产的产品。

本工程所采用外窗为塑料窗框(Low-E中空SuperSE-I)，6mm+12A+6mm。住户房间外窗开启部分均带纱。所有门窗五金选用优质材料,均按其相应标准图配套选用,门窗锁及把手安装前应由建设单位根据实际情况确定式样及规格。门窗玻璃的选用应遵照《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2012和《建筑安全玻璃管理规定》发改运行[2003]2116号及地方主管部门的有关规定；采用安全玻璃的部位，当节能设计要求采用中空玻璃时，应采用中空安全玻璃。单块面积大于1.5㎡的窗玻璃或玻璃底边距离最终完成装饰面层的楼地面距离小于500mm的落地门窗，必须使用安全玻璃。所有距楼面高度小于900的玻璃均为安全玻璃。所有玻璃门玻璃均为安全玻璃。所有卫生间窗户的玻璃均为磨砂玻璃。凡开启窗扇均设纱窗。外墙推拉门及门连窗下部做900高塑料板，门芯板内衬30厚聚苯板。

**4、标段划分：**1个标段。

**5、计划工期：**满足招标人施工节点要求，工期约90天。

**6、质量标准：**省级优质工程。

**7、承包方式：**包工包料。

**8、投标单位资格要求**

（1）投标人具有独立法人资格，持有工商管理部门核发的法人营业执照，具备门窗安装资格；

（2）投标人具有良好的商业信誉。

（3）具备税务部门登记的一般纳税人资格。

（4）本工程接受联合体投标，联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标。

**9、投标方式**

本次投标先在中采网（网址为：http://cnzhongcai.com）进行竞价，竞价后进行洽商谈判议价。投标人须先到项目部报名，报名时，需向项目部提交资格预审资料：法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书、营业执照、业绩表等相关文件复印件，加盖公章。联合体投标的，还需提供联合体协议书。如有必要，需对投标报名单位进行考察。

资格审查结束后，确定符合要求的投标人，由招标人推荐至电子招标平台，并电话通知合格的投标人，各投标人可在电子平台进行注册、下载招标文件和进行电子投标的培训。注册时可咨询网站技术负责人。

**10、报名时间及领取招标文件**

报名截止时间：2019年12月13日17:00。

报名时应携带企业相关证件复印件（加盖公章）以及授权委托书。

各投标单位经资格审查后，招标人电话通知合格的投标人进行注册，然后自行下载或向项目联系人索要招标文件、电子版图纸。

**11、联系人及电话**

项目联系人：张雨18032830099，卢方18133821015

网站技术服务热线：0311-68020050

网站技术负责人：赵佳男 13903113991

**12、招标监督小组成员**

河南分公司招标监督小组：王耀辉 13780318566，李刚 18033821685，许彩好15176251869

集团公司纪检监察部监督人员：焦玉民 18631165413

河北建工集团有限责任公司

 2019年12月9日